Tugas Dan Soal-Soal Semester Genap 2019-2020

Mata Diklat	 		: Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian 	: Teknik Kendaraan Ringan
Kelas 				: X
Guru 				: M Faruk Abdilah

1. Salah satu nama bagian dari avometer adalah.. kecuali
a) Scala
b) Knop
c) Ring
d) Selektor
e) Pointer
2. Berikut ini adalah pengukuran yang mampu dilakukan dengan baik menggunakan jangka sorong , kecuali …
a) Mengukur kedalaman
b) Mengukur tingkat / step
c) Mengukur diameter dalam
d) Mengukur kerataan / kedataran
e) Mengukur ketebalan
3. 
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Gambar tersebut menunjukan fungsi jangka sorong untuk pengukuran …
a. Dimensi dalam
b. Kedalaman
c. Dimensi luar
d. Tingkat / step
e. ketingihan
4.   Berikut ini merupakan macam macam jangka sorong jika dilihat dari bentuknya , Kecuali …
a. Jangka sorong dengan rahang ukur
b. Jangka sorong dengan rahang ukur dan lidah ukur
c. Jangka sorong dengan rahang ukur dan thimble
d. Jangka sorong dengan rahang ukur , lidah ukur , dan ekor
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5. 
[image: http://1.bp.blogspot.com/-AM443RdDTuU/USzSc4kZ-OI/AAAAAAAAAB0/-ZG9eXW0TWw/s1600/j3.jpg]

Bagian jangka sorong yang disebut dengan inside jaws ditunjukan dengan huruf …
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

6. 
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Berdasarkan gambar , maka dapat diketahui ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah …
a. 0,02 mm
b. 0,05 mm
c. 0,5 mm
d. 0,1 mm
e. 001mm
7. 
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Berapakah hasil pembacaan dari jangka sorong tersebut ?
a. 10,2 mm
b. 11 mm
c. 11,8 mm
d. 12 mm
e. 13 mm
8. 
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Hasil pembacaan jangka sorong tersebut adalah …
a. 12, 7 mm
b. 15, 45 mm
c. 15, 7 mm
d. 16 mm
e. 17 mm
9. 
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Berdasarkan gambar , maka dapat diketahui keteliatian jangka sorong tersebut adalah …
a. 0,01 mm
b. 0,02 mm
c. 0,5 mm
d. 0,5 mm
e. 0,11mm
10. 
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Berapakah hasil pembacaan dari skala jangka sorong tersebut …
a) 14, 28 mm
b) 14, 35 mm
c) 28, 28 mm
d) 28, 35 mm
e) 28,45 mm

11. 
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Hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah …
a. 32,48 mm
b. 32,55 mm
c. 37,48 mm
d. 37,55 mm
e. 37,56 mm

12. Berikut ini merupakan system pembacaan jangka sorong yang umum, kecuali …
a) System analog dengan garis garis berskala
b) System elektrik dengan penunjuk angka digital
c) System pembacaan dengan jam ukur
d) System penunjukan dengan model koordinat

13. 
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Dimensi yang terbaca pada jangka sorong tersebut adalah …
a. 44,4 mm
b. 44,6 mm
c. 46,4 mm
d. 54,4 mm
e. 55,45 mm
14. 
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Berdasarkan gambar pada skala jangka sorong tersebut , dapat diketahui ketelitiannya adalah …
a. 0,01 mm
b. 0,02 mm
c. 0,05 mm
d. 0,5 mm
e. 0.10 mm
15. 
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Hasil pengukuran yang ditunjukan oleh jangan sorong tersebut adalah …
a. 10,3 mm
b. 10,4 mm
c. 17,4 mm
d. 30,4 mm
e. 30.7 mm

16. Berikut ini adalah nama lain dalam menyebut jangka sorong ,kecuali ..
a) Schuifmatt
b) Mistar ingsut
c) Mistar sorong
d) Straight gauge
e) Cylinder gauge
17. Kebengkokan suatu porors dapat di ukur dengan alat ukur
a) Mikrometer
b) Avometer
c) Roll meter
d) Dial gauge
e) Cylinder gauge
18. Bagian cylinder gauge yang menyentuh bendah kerja adalah
a) Jarum pengukur
b) Spidel
c) Washer
d) Ring
e) Anvil
19. Celah kerengan platina dapat di ukur dengan
a) Gauge
b) Fuller
c) Fuse
d) Faper
e) Tester
20. Techometer berfungsi untuk mengukur 
a) Putaran mesin
b) Jarak tempuh kendaraan
c) Kecepatan Mesin
d) Loncatan api pada busi
e) Waktu pencahayaan
21. Batas daerah pengukuran pada alat ukur multitester untuk skala pengukuran tegangan AC volt adalah
a) 25 – 500
b) 25 – 1000
c) 0 – 500
d) 0 – 1000
e) 500 – 1000
22. Siapa yang di lindungi oleh UU no 1 Th 1970 adalah:
a) Pimpinan 
b) Masyarakat di sekitar perusahaan
c) Perusahaan
d) Karyawan yang meninggal
e) Istri dan anak karyawan
23. Apa saa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan….kecuali
a) Kelupaan
b) Manusia 
c) Peralatan
d) Bahan bakul
e) Lingkungan kerja
24. Penyebab dasar  terjadinya kecelakaan kerja adalah…kecuali
a) Stress
b) Kurang keahlian
c) Kurang bersih
d) Motivasi kurang layak
e) Kemampuan fisik tidak layak
25. Perbuatan tak aman yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja adalah kecuali:
a) Serius dalam bekerja
b) Pakai alat rusak
c) Pemuatan tak layak
d) Gagal mengamankan
e) Operasi tanpa otoritas
26. Bagaimana ketentuan toilet karyawan…….kecuali
a) Kakus harus terbuat dari bahab yang kuat
b) Kakur harus luas
c) Kakus harus di bersihkan
d) Kakus harus terpisah antara laki dan perempuan
e) Kakus tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat kerja
27. Penyebab tekanan kompresi mesin bososr adalah….kecuali
a) Packing rusak
b) Lemahnya cicin piston
c) Busi rusak
d) Ring piston macet
e) Klep tidak menutup dengan sempurna
28. Di bawah ini yang termasuk alat ukur listrik adalah… kecuali
a) Avometer
b) Timing ligh tester
c) Bateray tester
d) Fulle
e) Hydrmeter
29. Di bawah ini ukuaran yang terdapat pada fuller adalah…
a) 0.1 mm
0,2 mm
b) 0.4 mm
c) 0.11 mm
d) 0.12 mm
30. Cara merawat alat ukur yang benar  adalah…. kecuali
a) Menyimpan peralatan di lemari yang tetutup
b) Di taruh posisi berdiri
c) Jangan sampi jatuh
d) Penggunaan harus sesuai prosedur
e) Penepatan alat tidak boeh menumpuk
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31. Gambar di atas adalah alat yang di gunakan untuk
a) Membuat Mur
b) Membuat baut
c) Membuat sambungan
d) Mengeraskan benda
e) Mengendorkan benda
32. Fungsi kikir pelat adalah
a) Mengikir bidang besar
b) Mengikir bidang rata
c) Mengikir lubang
d) Mengikir bidang lengkung
e) Mengkir alur pasak
[image: KF2-24L]
33. Nama alat di atas adalah
a) Car gauge
b) Air gauge
c) Tire gauge
d) Cylinder gauge
e) Ply gauge
34. Ada 2 model kunci torsi adalah……..
a) Model jarum dan ulir
b) Model klik dan pas
c) Model pas dan ulir
d) Model ples dan men
e) Model jarum dan Klik
35.  Pada gambar di bawah ini menunjukan hasil ukuran…
[image: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpaYP8Q0Lpmj6Lcox8bFTVOxB-SoNIVlf6fsTBg03VA7eJ0PCBaA]
a) 4.96 mm
b) 4.95 mm
c) 4.94 mm
d) 4.98 mm
e) 4.99 mm
36. Jika air masa jenis air accu dalam keadaan sangat baik di tunjukan dengan warna…..
a) kuning
b) hijau
c) Biru
d) merah
e) coklat
37. Gigi daun gergaji pemasangan yang benar adalah menghadap………..
a) Ke belakang
b) Ke samping kanan
c) Ke atas
d) Ke samping kiri
e) Ke depan
38. Salah satu model teachometer adalah
a) Tachometer manual
b) Tachometer otmatis
c) Tachometer mekanis
d) Tachometer riil
e) Tachometer putar
39. Bagian komponen dari dial gauge adalah…... kecuali
a) Skala luar
b) Skala dalam
c)  Batang
d) Spidel
e) Jarum
40. Di bawah ini bagian bagian dari konstruksi mikrometer adalah
a) Rahang atas
b) Ekor
c) Ratchet stop
d) Chircip
e) catem
41. Alat yang mengukur kekencangan baut dan mur adalah
a) Kunci torsi / kunci momen
b) Kunci pas
c) Kunci ring
d) Kunci inggris
e) Kunci sok
42. Volt meter berfungsi untuk………..
a) Untuk memeriksa arus baterai
b) Untuk memeriksa tahanan baterai
c) Untuk memeriksa kapasitas udara
d) Untuk memeriksa teganga baterai
e) Untuk  memeriksa massa jenis air baterai
43. Kalau kita ingin mengetahui ukuran kepala baut yaitu dengan cara…
a) Menggunakan pengaris
b) Menggunakan tang
c) Menggunakan palu
d) Menggunakan kunci
44. Untuk membuat ulir dalam pada benda kerja harusdi ………….
a) Di gergaji
b) Di Kikir
c) Di bersihkan
d) Di bor
e) Di gerinda
45. Volt Alat yang berfungsi utuk melepas dan memasang kelengkapan klep adalah
a) Valve spring compressor
b) Valve adjusting wrench
c) Pin driver
d) Clutch center holder
e) Flywheel holder
46. Sebelum benda kerja di bor benda kerja harus di beri ……
a) Di lumasi
b) Di pukul
c) Di penitik
d) Di gergaji
e) Di solder
47. Pada gambar di bawah ini menunjukan angka…..
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a) 4.90 mm
b) 4.89 mm
c) 4.88 mm
d) 4,87 mm
e) 4.86 mm
48. Di bawah ini adalah cara merawat palu …….kecuali
a) Penggunaan palu harus sesuai dengan fungsinya
b) Selesai pemakaian harus di bersihkan
c) Di larang mengerinda permukaaan palu kecuali ada kelainan
d) Setiap selesai di gunakan di beri oli
e) Selesai pemakaian di kembalikan ke tempat semula
49. Bahan untuk membuat penitik adalah
a) Besi
b) Aluminium
c) Baja
d) Perak
e) Besi cor


50. Pada gambar di bawah ini menunjukan angka….
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a) 3.75 mm
b) 3.74 mm
c) 3.73 mm
d) 3,72 mm
e) 3.70 mm
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Pembacaan skala adalah: 37 mm
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