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1.  Apakah kepanjangan dari WAN?
a. Wireless Areas Networking 
b. Wide Area Network 
c. West An Nail 
d. Wifi A N 
e. Wedding At Nose 
2.  Peer to peer merupakan jenis jaringan…
a. Jaringan PAN 
b. Jaringan LAN 
c. Jaringan WPAN
d. Jaringan WAN
e. Jaringan MAN
3. Jenis Topologi seperti di gambar adalah Topologi apa?
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a. Topologi Star
b. Topologi Extended Star
c. Topologi Ring 
d. Topologi Mesh 
e. Topologi Bus
4. Pengertian switch adalah…
a. Penghubung 1 komputer dengan computer yang lain 
b. Mendata computer 1 dengan yang lain
c. Mentransfer data dari computer 1 ke computer yang lain
d. Mengurutkan computer 1 dengan computer yang lain
e. Pengubah data komputer menjadi data statis pada computer
5. Topologi yang melingkar seperti donat adalah...
a. Topologi Star
b. Topologi Extended Star
c. Topologi Ring
d. Topologi Topologi
e. Topologi Bus
6. Sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain disebut dengan...
a. IP Address
b. Broadcast Address
c.  Netmask/Subnet Mask
d.  Gateway
e.  MAC Address
7. IPv4 terdiri dari berapa blok ....
a. 5 Blok
b. 4 Blok
c. 3 Blok
d. 2 Blok
e. 6 Blok
8. Penulisan IP Address versi 4 di bawah ini yang benar adalah...
a. 129.129.130.1
b. 223.45.2.256
c. 192.168.255.255
d. 255.255.0.0
e. 240.192.128.191
9. IPv4 Terdiri dari berapa kelas .....
a. 3 Kelas
b. 4 Kelas
c. 2 Kelas
d. 6 Kelas
e. 5 kelas
10. Pada jaringan komputer yang menggunakan IPv4, kelas yang bisa digunakan antara lain...
a. A, B dan C            
b. A, B dan D
c. B, C       
d. A, B, C dan D
e. A, B, C dan E
11. Range kelas B pada IPv4 yaitu...
a. 224 - 239
b. 128 - 191
c. 0 - 127
d. 240 - 255
e. 1 – 126
12. Jumlah Net ID dan Host ID untuk kelas C pada pada IPv4 adalah...
a. 24 Byte & 8 Byte
b. 8 bit dan 24 Byte
c. 16 bit & 2 Byte
d. 3 Byte & 8 bit
e. 48 bit & 32 bit
13. Jumlah host yang valid pada kelas C ( Classful ), sebanyak...
a. 16,777,216 Host per Subnet
b. 256 Host per Subnet
c. 65,536 Host per Subnet
d. 254 Host per Subnet
e. 512 Host per Subnet
14. Sebuah alat yang digunakan untuk memasang konektor RJ 45 dinamakan…...
a. Tang 
b. Obeng
c. Crimping
d. LAN Tester
e. Chain Saw
15. 255.255.255.221 angka tesebut dinamakan…..
a. IP Address                                                    
b. Protocol                                                        
c. Subnet mask
d. Network ID
e. Host ID
16. Kepanjangan dari TCP/IP adalah...
a. Transmision Control Protocol / Internet Protocol
b. Transport Center Protocol/ Insert Protocol
c. Thunder Core Panther/Iinternet Protocol
d. Technic Control Product/International Protocol
e. Tujuan Control Produksi/ Itu Pasti
17. Pada protokol TCP/ IP yang bertugas untuk mengambil bagian bagian , menetapkan bagian bagian, mengalamatkan ke alamat tujuan dan memastikan bahwa bagian bagian tersebut sudah terkirim dengan urutan yangbbenar adalah…
a. address
b. b.Iso
c. NetID
d. TCP
e. IP
18. Berikut ini karakteristik kabel UTP, Kecuali...
a. Biaya instalasi lebih murah.
b. Ukuran lebih kecil sehingga lebih fleksibel
c. Panjang kabel maksimum antar node adalah 100 m.
d. Kecepatan transmisi data  antara 10-100 Mbps.
e. Digunakan untuk jaringan thick ethernet, thin ethernet, dan ARC-Net.
19. Fungsi kabel twisted pair jenis crossover / kabel silang, Kecuali...
a. Menghubungkan 2 buah komputer secara langsung
b. Menghubungkan antara computer dengan switch
c. Menghubungkan 2 buah hub
d. Menghubungkan switch dengan hub
e. Menghubungkan komputer dengan router
       20. Dibawah ini merupakan warna pada kabel UTP, kecuali......
a. Orange
b. Putih
c. Hijau
d. Hitam
e. Biru
21. Sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer       lain disebut dengan...
a. IP Address
b. Broadcast Address
c. Netmask/Subnet Mask
d. Gateway
e. MAC Address
22. IPv 4 Terdiri dari...
a. Net ID & Host ID
b. Kode Vendor & Kode Hardware
c. Broadcast & Netmask
d. FLSM & VLSM
e. First Host & Last Host
23. IPv4 terdiri dari berapa Byte dan bit .....
a. 40 bit & 32 Byte
b. 48 Byte & 6 bit
c. 4 Byte & 32 bit
d. 32 Byte & 4 bit
e. 6 Byte & 32 bit
24. Kombinasi pengkabelan straight pada jaringan komputer yang sesuai dengan standar internasional T 568 B ialah ….
a. White orange – orange – white green – green – white blue – blue – white brown – brown
b. White orange – orange – white green – blue – white blue – green – white brown – brown
c. White green – green – white orange – blue – white blue – orange – white brown – brown
d. White orange – orange – white green – green – white blue – blue – white brown – brown
e. Orange – white orange – green – white green – white blue – blue – white brown – brown
25. Skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah….
a. Tipe
b. Topologi
c. Geografi
d. Skalabilitas
e. Media transmisi
26. Berapakah jarak maksimal jangkauan MAN?
a. 20 km
b. 16 km
c. 24 km
d. 50 km
e. 120 km
27. Apakah kepanjangan dari WAN?
a. Wireless Areas Networking
b. Wide Area Network
c. West An Nail
d. Wifi A N
e. Wedding At Nose
28. Seiring berkembangnya zaman, maka jaringan local sering dikenal sebagai jaringan...
a. LAN
b. WAN
c. MAN
d. TCP/IP
e. PAN
29.  Jaringan yang terbentuk dari beberapa jaringan local disebut jaringan...
a. WAN
b. PAN
c. MAN
d. TCP/IP
e. LAN
30. Perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan, kecuali...
a. Router
b. Hub
c. Switch
d. Gateway
e. Kabel UTP
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