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I. SOAL OBJYEKTIF
1.   Pada saat langkah isap, yang dihisap masuk kedalam ruang bakar oleh mesin diesel adalah… 

 a. solar murni

b. udara murni 
c.udara dan solar
d. oli
        e.solar dan oli

2.
Syarat terjadinya pembakaran pada mesin diesel adalah… .


 a. Perbandingan kompresi dan suhu yang tinggi


 b. Ruang bakar yang luas


 c. jumlah solar dan perbandingan kompresi


 d. diameter silinder dan suhu ruang bakar


 e. jumlah silinder dan perbandingan kompresi yang tinggi

3.
Penyemprotan bahan bakar oleh injector terjadi pada saat langkah… .


 a. hisap
b. kompresi 
c. usaha
d. buang
e. ignition delay

4.
Faktor yang mempengaruhi homogenitas dan kemudahan campuran udara dan solar untuk terbakar adalah… .


 a. tekanan kompresi
c. daya hisap piston

e. kapasitas silinder


 b. bentuk ruang bakar
d. suhu kompresi

5.
Yang bukan termasuk jenis ruang bakar pada motor diesel adalah… .


 a. ruang bakar langsung

c. ruang bakar tambahan
e.float chamber


 b. swirl chamber


d. ruang bakar kamar muka

6.
Ruang bakar tambahan pada mesin diesel mempunyai 3 jenis yaitu…,kecuali;


 a. Ruang bakar kamar muka
c. ruang bakar air cell

e. ignition chamber


 b. ruang bakar pusar

d. precombustion chamber

7.
[image: image1.emf]Gambar disamping menunjukkan ruang bakar langsung dengan jenis….


a. setengah bola
c. bola

e. setengah hati


b. bak


d. hati

8.
Salah satu keuntungan dari ruang bakar langsung adalah… .


 a. Efisiensi panas lebih tinggi


 b. memerlukan kualitas bahan bakar yang baik


 c. pelumasan lebih baik


 d. tidak memerlukan temperatur tinggi


 e. menggunakan glow plug
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9.




Gambar disamping adalah konstruksi mesin diesel jenis…






a. indirect injection
c. direct injection
c. bak






b. swirl chamber
d. aircell chamber

10.  Berikut ini manakah yang bukan merupakan keuntungan Motor Diesel jenis In-Direct Injection dibanding jenis Direct Injection adalah:

	a. Daya motor lebih tinggi

b. Suara motor lebih halus

e.   Bahan bakar irit
	c. Tekanan injeksi lebih rendah

d. Jawaban a dan c benar


11. Salah satu ciri utama pada mesin diesel jenis indirect injection adalah… .


 a. memiliki ruang bakar

c. memiliki ring kompresi
e. memiliki glow plug


 b. memiliki injector

d. memilki nozzle

12.
Berikut ini adalah fungsi utama sistem injeksi bahan bakar diesel… .,kecuali;

 a. menyimpan bahan bakar
c. mengabutkan bahan bakar
e. menyaring solar


 b. mengkompresikan solar
d. mengatur jumlah solar
13.  Sistem aliran bahan bakar yang betul adalah :

a. Tangki – Pompa pengalir – Pompa injeksi – Saringan halus – Nozel

b. Tangki – Pompa pengalir – Saringan halus – Pompa injeksi – Nozel

c. Tangki – Pompa injeksi – Saringan halus – Pompa pengalir – Nozel

d. Semua jawaban benar

e. Semua jawaban salah
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14.
Pada gambar disamping ini menunjukkan mesin diesel dengan pompa injeksi jenis… .

a. inline
c. indirect
e. direct


b. distributor
d. satu elemen

15.
Dari gambar nomer 12, komponen yang ditunjukkan angka 5 berfungsi untuk… .


 a. menghisap bahan bakar dari tangki
d. memompakan solar ke injector


 b. memajukan saat injeksi

e. menyaring bahan bakar


 c. menyemprotkan solar

16.
Untuk membantu pemanasan temperatur ruang bakar, maka pada gambar nomer 12, diperlukan komponen yang ditunjukkan oleh angka… .


 a. 1

b.2

c. 3

d. 7

e. 8

17. Berikut ini adalah fungsi dari komponen yang ditunjukkan oleh nomer 2, pada soal nomer 12 adalah… .


 a. menginjeksikan bahan bakar 

c. menyaring solar
      e. melakukan bleiding


 b. memompa solar dari tangki

d. jawaban b dan e benar
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18.




Gambar disamping merupakan sebuah pompa injeksi  tipe…






a. inline
c. distributor

e. rotor






b. rotary
d. sebaris

19. Gambar pompa injeksi pada soal no.16 diatas mempunyai … elemen pompa (plunyer)


a. 1 
b. 2

c. 3

d. 4

e. 5
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20.   


Salah satu komponen mesin diesel pada gambar disamping disebut… .




a. feed pump

c. plunyer

e. governour





b. fly wheel

d. automatic timer

21. Komponen pada soal no. 18 diatas berfungsi untuk… .


 a. memajukan saat penyemprotan



 b. menginjeksikan bahan bakar


 c. mengatur jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan


 d. memompakan bahan bakar ke ruang bakar


 e. memutar poros engkol

22. Komponen yang bertugas untuk mengatur putaran mesin dengan cara mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan adalah… .


 a. automatic timer

c. feed pump



e. governour


 b. glow plug

d. advance saat penyemprotan

23. Berikut ini adalah nama-nama komponen yang ada pada pompa injeksi sebaris…, kecuali;


 a. Delivery valve

c. plunyer

e. governour


 b. advance vakum

d. rack pinion
24. Untuk mencegah solar yang diinjeksikan kembali kedalam ruang pompa, maka pada motor diesel terdapat suatu komponen yang disebut… .


 a. Delivery valve

c. plunyer

e. governour


 b. advance vakum

d. rack pinion

25. Injector pada mesin diesel diklasifikasikan dalam 2 jenis yaitu… .


 a. tipe lubang dan tipe pejal
      c. tipe pin dan jarum

e. tipe pin dan lubang


 b. tipe langsung dan tak langsung      d. tipe rotary dan rotor

26. Injector tipe lubang pada umumya digunakan pada mesin diesel jenis… .


 a. indirect injection
c. direct injection

e. inline


 b. distributor

d. rotary
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27.
 

Pada gambar disamping, yang dimaksu dengan nosel adalah gambar nomer… .

a. 2
b. 3
c. 5
d. 9
e. 10

28. Water sedimenter yang ada pada sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk… .

 
 a. menyaring solar
c. mengendapkan air

e. menyalurkan solar


 b. menambahkan solar
d. menginjeksikan solar

29. Pada pompa injeksi tipe inline satu elemen pompa (plunyer) melayani…. Silinder


 a. 1
b. 2

c. 3

d. 4 

e. 5

30. Pompa penyalur pada inline bosch pump digerakkan oleh… .


 a. poros nok pompa

c. poros engkol
e. noken as


 d. fly wheel


d. governour
31. Untuk  melakukan service pada pompa injeksi digunakan…. .


 a. timing light

c. tachometer

e. dwell tester


 b. Test bench

d. hygrometer
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Pada gambar disamping, komponen yang digunakan pada saat bleiding adalah yang ditunjukkan oleh nomer… .

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

33.  Proses bleiding dilakukan dengan tujuan untuk… .


a. melancarkan aliran solar
c. membuang solar


    e. menekan solar


b. menyaring solar

d. membuang udara dalam aliran solar
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Gambar disamping ini menunjukkan proses pemeriksaan… . 


a. feed pump




b. noken as


c. pompa injeksi


d. governour



e. advance saat penyemprotan
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Gambar disamping adalah langkah kerja pengetesan… .






a. pompa injeksi






b. injector






c. feed pump






d. tangki






e. plunyer

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar!
1. Jelaskan secara singkat perbedaan proses pembakaran pada motor bensin dan  motor diesel!

2. Jelaskan perbedaan sistem injeksi pompa injeksi sebaris dengan pompa injeksi tipe distributor!

3. Jelaskan cara kerja pompa penyalur!

4.  Suatu unit mesin diesel dengan pompa injeksi sebaris mengalami kehabisan bahan bakar dan mati. Setelah diisi bahan bakar mesin sulit dihidupkan. Jelaskan langkah-langkah yang anda lakukan  sehingga mesin tersebut dapat hidup kembali.

5. Sebutkan komponen-komponen pompa pengalir dibawah ini!
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